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                            Общество с ограниченной ответственностью

                           «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗВЕЗДА»
Россия, Свердловская обл., 624932  г. Карпинск,   Промплощадка  Тел./факс:(34313) 2-33- 80; 2-30-96 

                                                         
КОРОНКА  БУРОВАЯ  КР 160-3
Предназначена для бурения  скважин станками вращательного бурения (типа СБР-160, СВБ-2М) со шнековой выдачей буровой мелочи в породах с коэффициентом крепости до f=8 по шкале М.М.Протодьяконова. Коронка снабжена сменными резцами, армированными пластинками из вольфрамокобальтового сплава.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА.











 Варианты комплектации












 I

II
Диаметр коронки, мм





         

160


Осевое усилие на коронку, кН, не более


         

80 (8)


Ресурс при крепости пород 1-6, м



         7000

4200


Масса коронки, кг






          

5.64


Масса твёрдого сплава ВК8 в комплекте, кг

                     3,85

2.21

Масса комплекта, кг





         27.5
         18

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:











I

II

Коронка в сборе 








1

Резец унифицированный




         188

108

Шплинт








88

  48










