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                           «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗВЕЗДА»
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Машина зарядная МЗ-3Б
с дополнительной системой заряжания гранулитом «Э»

Предназначена для транспортирования взрывчатых веществ или их компонентов и заряжания скважин на открытых горных работах всеми видами гранулированных ВВ заводского производства, разрешенных для механизированного заряжания скважин, а также приготовленными в процессе заряжания игданитом или гранулитом «Э». Гранулит «Э» представляет механическую смесь аммиачной селитры с селитроводомаслянной эмульсией. Для этого на машине предусмотрены две системы с индивидуальным приводом и управлением каждой: система подачи дизельного топлива для приготовления игданита и система подачи эмульсии. Для лучшего заполнения насоса подачи эмульсии машина оборудована системой наддува, работающей от пневмосистемы автомобиля и обеспечивающей давление в баках с эмульсией до 0,05 МПа (0,5кгс/см2).
Приготовление гранулита «Э» в процессе заряжания значительно расширяет область применения машины и снижает стоимость взрывных работ.         
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Техническая характеристика

Базовое шасси                                                                                                                КрАЗ-6510 

Диаметр заряжаемых скважин, мм                                                                              160 и более

                                                               по особому заказу от                                             100

Грузоподъемность, т                                                                                                              10

Техническая производительность, кг/мин  до                                                                    600

                                                при заряжании гранулитом «Э», кг/мин  до                        300

Габаритные размеры, мм                                                                                                

                                     длина                                                                                               8500
                                     ширина                                                                                            2500
                                     высота                                                                                             3300
Вместимость баков для эмульсии или дизтоплива, л                                                    2×600
Содержание эмульсии в общей массе ВВ, %                                                                    15±4 
Допустимое отклонение дозирования ВВ (от общей массы заряда,                  
подаваемого в скважину), %                                                                                                   ±4
Масса сухая, кг                                                                                                                   13000   
