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ТЕХНИКА ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ.

МАШИНА ЗАРЯДНАЯ МЗ-4А.
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      Предназначена для транспортирования и заряжания скважин на открытых горных работах игданитом, приготовляемым машиной в процессе заряжания, а также взрывчатыми веществами заводского производства, допущенными Госгортехнадзором России для механизированного заряжения с введением, при необходимости, жидкого компонента (например, воды для обеспыливания). Изготовляется для районов с умеренным и холодным климатом.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Базовое шасси                                                                                         БелАЗ-7540В
Рекомендуемый диаметр заряжаемых скважин, мм                                            214

Грузоподъёмность, т                                                 


                         25

Техническая производительность, кг/мин                                                
   600 

Габаритные размеры, мм:

                                            длина                                                      


  7600

                                            ширина                                                     


  3480

                                высота                                                                                     4400 

Масса сухая, кг                                                                                                      23000

Дозатор – с торцевой разгрузкой материала.

Число дозаторов, шт                                                                                           
    2

Привод дозатора – от гидросистемы автомобиля гидродвигателем через 

планетарный редуктор.

Частота вращения дозатора, об/мин                                                                     60

Предельно допустимое отклонение дозирования, %                             

   (4

Отбираемая мощность, кВт                                                                        
  22,8
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