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Путепереукладчик ТПП – 25.

Предназначен для переукладки железнодорожных путей рельсовыми звеньями длиной 25м с деревянными шпалами и 12,5м с деревянными и железобетонными шпалами, а также для планировки трасс под укладываемый путь на железнодорожном транспорте разрезов и других промышленных предприятий.

Техническая характеристика.
Тип – самоходный на базе бульдозера-рыхлителя ДЗ-94С  

                                        (трактор Т – 330)

Грузоподъёмность, т                                                                                              20 

Скорость перемещения звена, м/с

                                                          при подъёме                                      0,2 и 0,07
                                                          при опускании                                  0,27 и 0,09

Высота подъёма рельсового звена, м                                                                3,55
Техническая производительность при шаге переукладки 30м, м/ч                  

        при длине звена 12,5 м (с железобетонными шпалами)                          87,5 

                                        25 м                                                                                175
Габаритные размеры, мм  

                                                          длина                                                          9400

                                                          ширина                                    
                                                (в транспортном положении)                              4730

                                                          высота                                                        4980

Мощность двигателя, кВт                                                                                     250

Масса, кг                                                                                                            55000

Число обслуживающего персонала, чел.                                                                1  









