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ВАГОНЕТКА ШАХТНАЯ ВБ 4,0-750

Вагонетка шахтная грузовая с откидным бортом предназначена для транспортирования горной массы с насыпной плотностью до 3 т/м3 по горизонтальным выработкам от загрузочных пунктов к приемным бункерам опрокидывателей на рудниках черной и цветной металлургии и предприятиях химической промышленности.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Вместимость кузова, м3                                                                 4,0


Грузоподъемность, т                                                                       10


Жесткая база, мм                                                                        1250


Колея, мм                                                                                       750


Радиус закругления рельсового пути, м, не менее                      15 


Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм                     365


Минимальный угол наклона днища 

кузова при разгрузке, град.                                                            50

Габаритные размеры, мм




длина (по буферам)                                         4590




ширина                                                              1350




высота                                                               1550

Масса, кг                                                                                       4200                                                                                                                 

